**MP535508VIC -** Armadio con due ante 3 vani interni e 2 a vista superiori. La struttura deve essere abbinata ad altre libreria dello stesso produttore permettendo varie composizioni e deve essere realizzata in conglomerato ligneo di spessore 19 mm e schiena di spessore 8 mm rivestita in melaminico di colore bianco. Le ante devono essere realizzate in conglomerato ligneo di spessore 19 mm e bordate abs e devono essere fornite tra cinque varianti di colore: rosso, verde, blu, arancione e bianco. L’armadio deve avere dimensioni 90x45 cm con altezza 196 cm e piedini regolabili per il livellamento. Devono poter essere fornite le ruote per un facile spostamento e la chiusura con chiavi. La libreria deve essere certificata secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche per i mobili. Gli elementi metallici devono rispettare i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94.