**MPCUBE -** Seduta morbida cubica con dimensioni 550x550 mm e altezza 450 mm. La struttura deve essere in legno con piedini fissi, l'interno deve essere in poliuretano espanso ad alta densità e deve essere rivestito in finta pelle PVC ignifuga disponibile in 2 colori verde e azzurro. In abbinamento con altre strutture dello stesso produttore si devono poter realizzare configurazione componibili varie con angolo 45°, parallelepipedo e divano con schienale.
Le sedute morbide devono essere certificate secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici devono rispettare i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. Deve essere certificato nei laboratori europei Aidima (numero associato 1646). Tutti i raccordi devono essere progettati per il suo corretto uso e per con un elevato grado di resistenza. Gli accessori devono essere studiati per garantire la sicurezza degli alunni e per impedire la manipolazione dei bambini.