**MPSPACE -** Tavolo in MDF bianco bordato nero. La struttura deve essere in scatolato d’acciaio verniciato sezione 50x50 mm, spess.lamiera 1,8mm e deve essere verniciata in epoxi-poliestere colore grigio RAL 9006. Le 4 gambe devono essere disponibili in fase di ordine nelle tre altezze M4-M5-M6 e dotate di piedini regolabili per il livellamento. Il piano deve essere di spessore 20 mm in MDF rivestito in melaminico di colore bianco e bordo arrotondato in PVC raggio 1,5 mm. Leggero e versatile deve permette una composizione della classe per la lezione frontale e in gruppi collaborativi. Il tavolo deve essere certificato secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici devono rispettare i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. Deve essere certificato nei laboratori europei Aidima (numero associato 1646). Tutti i raccordi devono essere progettati per il loro corretto uso e con un elevato grado di resistenza. Gli accessori devono essere studiati per garantire la sicurezza degli alunni e per impedire la manipolazione dei bambini.

Il tavolo deve prevedere varie dimensioni:

* dim.mm.1200x800
* dim.mm.1400x800
* dim.mm.1600x800
* dim.mm.1800x800
* dim.mm.1200x650
* dim.mm.1800x650