**MPTUBE -** La seduta morbida parallelepipeda con dimensioni 1600x550 mm e altezza 450 mm. Deve avere la struttura in legno con piedini fissi e l’interno in poliuretano espanso ad alta densità. Il rivestimento deve essere in finta pelle PVC ignifuga disponibile in 2 colori azzurro e verde. Deve essere completamente abbinabile e complementare ad altre strutture dello stesso produttore per poter realizzare configurazione varie. Le altre strutture disponibili sono: angolo curvo 45°, cubo e divano con schienale. Le sedute morbide devono essere certificate secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici devono rispettare i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. Devono essere certificati nei laboratori europei Aidima (numero associato 1646). Tutti i raccordi progettati per il suo corretto uso e per con un elevato grado di resistenza. Gli accessori studiati per garantire la sicurezza degli alunni e per impedire la manipolazione dei bambini.